Na port 1 (RS485-1) se připojí převodník USB/RS485. Program posílá posílá výzvu a zobrazuje data:

BN,Rt,3,0,0,1,532,100,250,97,100,4989,0,211,0,0,1,532,100,250,97,100,4989,0,211,27034

BN,Rt,3,0,0,1,532,100,250,97,100,4989,0,211,0,0,1,532,100,250,97,100,4989,0,211,27034

BN,Rt,3,0,0,1,532,100,250,97,100,4989,0,211,0,0,1,532,100,250,97,100,4989,0,211,27034

Pozor, když chcete vidět aktuální, musíte si okno pomocí tlačítka smazat, jinak, jsou aktuální telegramy dole a není je vidět